Электропитание
· Подводимое питание: AC 100-240 В
· Частота сети: 50/60 Гц
· Потребляемая мощность: 800 Вт
Параметры источника света
· Источник: 19шт40Вт ( RGBW 4в1)
         54 шт 0.3WВт（5050 RGB 4в1）
· Срок службы светодиодов: 50.000 ч.
Система управления
· Количество каналовDMX: 28CH/30CH/42CH/85CH /99CH/104CH/106CH
· [bookmark: OLE_LINK1]Протоколы: DMX
· Режим работы: Автоматический, управление по DMX
· Обновление ПО: DMX
· Разъемы DMX: 3 Pin XLR вход-выход.
Функциональность
Система цвета
· RGBW
· Отдельное управление и вращение каждого светодиода
Оптические параметры
· [bookmark: OLE_LINK2]Угол луча: 3.5°-45°
Диммирование
· Линейная регулировка
· Более широкий и плавный диапазон диммирования
· Строб: 1­25 вспышек/сек (встроены различные стробоскопические эффекты)
Угол вращения
· По горизонтали: 540º, (точность обзора 16 бит)
· По вертикали: 270º, (точность обзора 16 бит)
· Регулируемая скорость
· Автоматическая функция возврата в исходное положение
Другие параметры
· Степень водонепроницаемости: IP20
· Способ охлаждения: вентилятор
· Цвет корпуса и материал: черный ПВХ
· Габариты: 33х26х44см
· Вес: 14.5 кг.

