Электропитание
Подводимое питание: AC 100-240 В
Частота сети: 50/60 Гц
Потребляемая мощность: 1000 Вт

Параметры источника света
Источник: 19 шт 40Вт ( RGBW 4в1)
54 шт 0.3WВт（5050 RGB 4в1） 
Срок службы светодиодов: 50.000 ч.

Система управления
Количество каналовDMX: 28CH/30CH/42CH/85CH/99CH/104CH/106CH
[bookmark: OLE_LINK1]Протоколы: DMX
Режим работы: Автоматический, управление по DMX
Обновление ПО: DMX
Разъемы DMX: 3 Pin XLR вход-выход.
Функциональность
Система цвета
· RGBW
· Отдельное управление и вращение каждого светодиода
Оптические параметры
· [bookmark: OLE_LINK2]Угол луча: 4°-36°
Диммирование
· Линейная регулировка
· Более широкий и плавный диапазон диммирования
· Строб: 1­25 вспышек/сек (встроены различные стробоскопические эффекты)
Угол вращения
· По горизонтали: 540º, (точность обзора 16 бит)
· По вертикали: 270º, (точность обзора 16 бит)
· Регулируемая скорость
· Автоматическая функция возврата в исходное положение
Другие параметры
Степень водонепроницаемости: IP65
Способ охлаждения: вентилятор
Цвет корпуса и материал: алюминий
Габариты: 50х43.5х33.3см
Вес: 21.5 кг.

