Электропитание
· Подводимое питание: AC 100-240 В
· Частота сети: 50/60 Гц
· Потребляемая мощность: 1000 Вт
Параметры источника света
· Источник: RGBW
576шт0.5Вт (5050 RGB 3в1)
144шт5 Вт (3030 W)
· Срок службы светодиодов: 50.000 ч.
Система управления
· Количество каналов: 8/14/18/61CH
· [bookmark: OLE_LINK1]Протоколы: DMX
· Режим работы: Автоматический, управление по DMX
· Обновление ПО: DMX
· Разъемы DMX: 3 Pin XLR вход-выход.
Функциональность
· Система цвета:RGBW
· Регулировка цветовой температуры (CTO): 2700K–7000K 
Оптические параметры
· Угол луча: 120°
Диммирование
· Линейная регулировка
· Более широкий и плавный диапазон диммирования
· Строб: 1­25 вспышек/сек (встроены различные стробоскопические эффекты)
Угол вращения
· По вертикали: 270º, (точность обзора 16 бит)
· Регулируемая скорость
· Автоматическая функция возврата в исходное положение
Другие параметры
· Степень водонепроницаемости: IP65
· Способ охлаждения: вентилятор
· Цвет корпуса и материал: алюминий
· Габариты: 51.5х27х20см
· Вес: 13.7 кг.

