Электропитание
Подводимое питание: AC 100-240 В
Частота сети: 50/60 Гц
Потребляемая мощность: 500 Вт

Параметры источника света
Источник: 7шт60Вт ( RGBW 4в1)
Срок службы светодиодов: 50.000 ч.

Система управления
Количество каналовDMX: 23/35/51CH
[bookmark: OLE_LINK1]Протоколы: DMX
Режим работы: Автоматический, управление по DMX
Обновление ПО: DMX
Разъемы DMX: 3 Pin XLR вход-выход.
Функциональность
Система цвета
· RGBW
· Отдельное управление и вращение каждого светодиода
Оптические параметры
· [bookmark: OLE_LINK2]Угол луча: 4°-50°
Диммирование
· Линейная регулировка
· Более широкий и плавный диапазон диммирования
· Строб: 1/25 вспышек/сек (встроены различные стробоскопические эффекты)
Угол вращения
· По горизонтали: 540º, (точность обзора 16 бит)
· По вертикали: 270º, (точность обзора 16 бит)
· Регулируемая скорость
· Автоматическая функция возврата в исходное положение
Другие параметры
Степень водонепроницаемости: IP20
Способ охлаждения: вентилятор
Цвет корпуса и материал: черный ПВХ
Габариты: 21*27.5*36.5см
Вес: 6.8кг.

