Электропитание
· Подводимое питание: AC 100-240 В
· Частота сети: 50/60 Гц
· Потребляемая мощность: 500 Вт
Параметры источника света
· Источник: RGBW
· 672шт0.3Вт (5050 RGB 3в1)
· 112шт3 Вт (3030 W)
· Срок службы светодиодов: 50.000 ч.
Система управления
· Количество каналов: 7CH/15CH/17CH/21CH/33CH/39CH/65CH/68CH/70CH/112CH/117CH
· [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK10]Протоколы: DMX、Art-Net
· Режим работы: Автоматический, управление по DMX/Art-Net
· Обновление ПО: DMX
· Разъемы DMX: 3 Pin XLR вход-выход.
Функциональность
· Система цвета:RGBW
· Регулировка цветовой температуры (CTO): 2700K–7000K 
Оптические параметры
· Угол луча: 120°
· Фрост-функция
Диммирование
· Линейная регулировка
· Более широкий и плавный диапазон диммирования
· Строб: 1/25 вспышек/сек (встроены различные стробоскопические эффекты)
Другие параметры
· Степень водонепроницаемости: IP65
· Способ охлаждения: вентилятор
· Цвет корпуса и материал: магниевый сплав
· Габариты: 1009х156х160мм
· Вес: 8 кг.

