Электропитание
· Подводимое питание: AC 100-240 В
· Частота сети: 50/60 Гц
· Потребляемая мощность: 800 Вт
Параметры источника света
· Источник: RGBW
12шт60Вт ( RGBW 4в1)
· Срок службы светодиодов: 50.000 ч.
Система управления
· Количество каналов: 20/53/101/144CH
· [bookmark: OLE_LINK1]Протоколы: DMX
· Режим работы: Автоматический, управление по DMX
· Обновление ПО: DMX
· Разъемы DMX: 3 Pin XLR вход-выход.
Функциональность
Система цвета
· RGBW
· Индивидуальное управление каждым диодом
Оптические параметры
· [bookmark: OLE_LINK2]Угол луча: 4°-14°
Диммирование
· Линейная регулировка
· Более широкий и плавный диапазон диммирования
· Строб: 1­25 вспышек/сек (встроены различные стробоскопические эффекты)
Угол вращения
· По вертикали: 270º, (точность обзора 16 бит)
· Регулируемая скорость
· Автоматическая функция возврата в исходное положение
Другие параметры
· Степень водонепроницаемости: IP20
· Способ охлаждения: вентилятор
· Цвет корпуса и материал: черный ПВХ
· Габариты: 1007х231х300мм
· Вес: 25 кг.

