Электропитание
· Подводимое питание: AC 100-240 В
· Частота сети: 50/60 Гц
· Потребляемая мощность: 500 Вт
Параметры источника света
· Источник: 14шт30Вт ( RGBW 4в1)
· Срок службы светодиодов: 50.000 ч.
Система управления
· [bookmark: OLE_LINK1]Количество каналовDMX: 11/29/108/119CH
· Протоколы: DMX
· Режим работы: Автоматический, управление по DMX
· Обновление ПО: DMX
· Разъемы DMX: 3 Pin XLR вход-выход.
Функциональность
Система цвета
· RGBW
· Отдельное управление и вращение каждого светодиода
Оптические параметры
· Угол луча: 25°
Диммирование
· Линейная регулировка
· Более широкий и плавный диапазон диммирования
· Строб: 1­25 вспышек/сек (встроены различные стробоскопические эффекты)
Другие параметры
· Степень водонепроницаемости: IP20
· Способ охлаждения: вентилятор
· Цвет корпуса и материал: алюминий
· Габариты: 95.2*8*10.6см
· Вес: 9 кг.

