Электропитание
· Подводимое питание: AC 100-240 В
· Частота сети: 50/60 Гц
· Потребляемая мощность: 500 Вт
Параметры источника света
· Источник: 380Вт (лампа).
· Температура цвета: 6500K.
· Срок службы светодиодов: 2000 ч.
Система управления
· [bookmark: OLE_LINK2]Количество каналов: 19CH международный стандарт
· [bookmark: OLE_LINK1]Протоколы: DMX
· Режим работы: Автоматический, управление по DMX
· Обновление ПО: DMX
· Разъемы DMX: 3 Pin XLR вход-выход.
Функциональность
Система цвета
· 1 цветовое колесо: 14 цветов + белый
· Полутоновые эффекты, двунаправленный радужный эффект с регулируемой скоростью
· Возможность выбора пошаговой/линейной смены цветов
Система гобо
· 1 фиксированное колесо: 17 шаблонов + белый; с двусторонним потоком, эффект дрожания с регулируемой скоростью.
Призмы
· 2 призмы (трехгранная/восьмиугольная)
· Двунаправленное вращение с регулируемой скоростью
Оптические параметры
· Угол луча: 2°
Диммирование
· Линейная регулировка
· Более широкий и плавный диапазон диммирования
· Строб: 1­25 вспышек/сек (встроены различные стробоскопические эффекты)
Угол вращения
· По горизонтали: 540º, (точность обзора 16 бит)
· По вертикали: 270º, (точность обзора 16 бит)
· Регулируемая скорость
· Автоматическая функция возврата в исходное положение 
Другие параметры
· Степень водонепроницаемости: IP65
· Способ охлаждения: вентилятор
· Цвет корпуса и материал: черный ПВХ
· Габариты: 610х391х320мм
· Вес: 22 кг.

