Электропитание
· Подводимое питание: AC 100-240 В
· Частота сети: 50/60 Гц
· Потребляемая мощность: 700 Вт
Параметры источника света
· Источник: 1152шт 0.5 Вт（5050 RGBW 4в1）
192шт 1 Вт （6000-6500K）
96шт 1 Вт  （3000-3500K）
· Срок службы светодиодов: 50.000 ч.
Система управления
· [bookmark: OLE_LINK2]Количество каналов（DMX）: 21/69/99/179/339CH 
· Количество каналов（Art-net）：49/97/177/337/561/1201/4657CH
· [bookmark: OLE_LINK1]Протоколы: DMX/Art-net
· Режим работы: Автоматический, управление по DMX/Art-Net
· Обновление ПО: DMX
· Разъемы DMX: 3 Pin XLR вход-выход.
Функциональность
· Система цвета：RGBWY
· Регулировка цветовой температуры (CTO): 2700K–7000K 
Оптические параметры
· Угол луча: 120°
· Фрост-функция
Диммирование
· Линейная регулировка
· Более широкий и плавный диапазон диммирования
· Строб: 1/25 вспышек/сек (встроены различные стробоскопические эффекты)
Другие параметры
· Степень водонепроницаемости: IP65
· Способ охлаждения: вентилятор
· Цвет корпуса и материал: магниевый сплав
· Габариты: 1000х156х160мм
· Вес: 11 кг.

