Электропитание
· Подводимое питание: AC 100-240 В
· Частота сети: 50/60 Гц
· Потребляемая мощность: 1000 Вт
Параметры источника света
· Источник: 800Вт (LED).
· Температура цвета: 6500K. Ra＞75
· Срок службы светодиодов: 50.000 ч.
Система управления
· [bookmark: OLE_LINK2]Количество каналов: 25CH международный стандарт
· [bookmark: OLE_LINK1]Протоколы: DMX
· Режим работы: Автоматический, управление по DMX
· Обновление ПО: DMX
· Разъемы DMX: 3 Pin XLR вход-выход.
Функциональность
Система цвета
· Система смешивания цветов CMY+CTO
· 1 цветовое колесо: 5 цветов + белый
· Полутоновые эффекты, двунаправленный радужный эффект с регулируемой скоростью
· Возможность выбора пошаговой/линейной смены цветов
· Регулировка цветовой температуры (CCT): 2700K–7000K 
Система гобо
· 1 вращающееся колесо: 7 сменных гобо + белый (поддержка стеклянных и металлических гобо). Двунаправленное вращение с возможностью регулировки скорости, функция индексации, эффекты дрожания с изменяемой интенсивностью, двунаправленный потоковый эффект.
· 1 фиксированное колесо: 6 шаблонов + белый; с двусторонним потоком, эффект дрожания с регулируемой скоростью.
Призмы
· 2 призмы (трехгранная/восьмиугольная)
· Двунаправленное вращение с регулируемой скоростью
Оптические параметры
· Угол луча: 4°­50°
Диммирование
· Линейная регулировка
· Более широкий и плавный диапазон диммирования
· Строб: 1/25 вспышек/сек (встроены различные стробоскопические эффекты)
Угол вращения
· По горизонтали: 540º, (точность обзора 16 бит)
· По вертикали: 270º, (точность обзора 16 бит)
· Регулируемая скорость
· Автоматическая функция возврата в исходное положение 
Другие параметры
· Степень водонепроницаемости: IP65
· Способ охлаждения: вентилятор
· Цвет корпуса и материал: черный ПВХ
· Габариты: 71х37х25см
· Вес: 25.5 кг.

