Электропитание
· Подводимое питание: AC 100-240 В
· Частота сети: 50/60 Гц
· Потребляемая мощность: 300 Вт
Параметры источника света
· Источник：19шт15Вт (RGBW 4в1)
· Срок службы светодиодов: 50.000 ч.
Система управления
· [bookmark: OLE_LINK2]Количество каналов（DMX）: 7/12/15/22CH 
· [bookmark: OLE_LINK1]Протоколы: DMX
· Режим работы: Автоматический, управление по DMX
· Обновление ПО: DMX
· Разъемы DMX: 3 Pin XLR вход-выход.
Функциональность
· Система цвета：RGBW
· Регулировка цветовой температуры (CTO): 2700K–8000K 

Оптические параметры
· Угол луча: 8°-55°
Диммирование
· Линейная регулировка
· Более широкий и плавный диапазон диммирования
· Строб: 1/25 вспышек/сек (встроены различные стробоскопические эффекты)
Другие параметры
· Степень водонепроницаемости: IP65
· Способ охлаждения: вентилятор
· Цвет корпуса и материал: магниевый сплав+черный ПВХ
· Габариты: 290х317х251мм
· Вес: 5.4 кг.

