Электропитание
· Подводимое питание: AC 100-240 В
· Частота сети: 50/60 Гц
· Потребляемая мощность: 950 Вт
Параметры источника света
· Источник: RGBWY
12шт60Вт ( RGBW 4в1)
96шт0.5Вт（5050 RGB 3в1）
96шт1Вт （5050 W）
96шт1Вт （5050 Y）
· Срок службы светодиодов: 50.000 ч.
Система управления
· Количество каналовDMX: 9/29/109/118/178/180CH
· Количество каналов（Art-net）:9/29/109/118/178/180CH
· [bookmark: OLE_LINK1]Протоколы: DMX/ Art-net
· Режим работы: Автоматический, управление по DMX/ Art-net
· Обновление ПО: DMX
· Разъемы DMX: 3 Pin XLR вход-выход.
Функциональность
Система цвета
· RGBWY
· Регулировка цветовой температуры (CTO): 2700K–7000K 
Оптические параметры
· [bookmark: OLE_LINK2]Угол луча: 4°-32°
Диммирование
· Линейная регулировка
· Более широкий и плавный диапазон диммирования
· Строб: 1/25 вспышек/сек (встроены различные стробоскопические эффекты)
Угол вращения
· По вертикали: 180º, (точность обзора 16 бит)
· Регулируемая скорость
· Автоматическая функция возврата в исходное положение
Другие параметры
· Степень водонепроницаемости: IP65
· Способ охлаждения: вентилятор
· Цвет корпуса и материал: алюминий
· Габариты: 1020х150х370мм
· Вес: 26 кг.

